STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2360-3 ECO

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 972 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 6,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 24 m (452 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 121 x 57 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 057770
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen