STEINEL Professional LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS PRO Connect R20 Q SL
warmweiß

Abmessungen (L x B x H): 55 x 300 x 300 mm; Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 16 W; Lichtstrom: 1900 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbabweichung LED: SDCM3; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Mit Leuchtmittel: Ja, STEINEL LED-System; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std; Lebensdauer LED (25 °C): 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B50; Sockel: Ohne; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Mit Bewegungsmelder: Nein; Dauerlicht: schaltbar; Dämmerungsschalter: Nein; Grundlichtfunktion Detail: LED Backlight; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Funktionen: Backlight; Softlichtstart: Ja; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP40; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Werkstoff der Abdeckung: PC opal; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: Bluetooth; Mit Fernbedienung: Nein; Montageort: Wand, Decke; Variante: warmweiß; VPE1, EAN: 4007841057176

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 057176
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen