STEINEL Professional Multisensor

Multisensor Air KNX
V3.0

Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, geeignet für Montagehöhe 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V; Schutzart: IP20, KNX-Funktionen: Behaglichkeit, CO2, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Dämmerungsschalter, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9016; Abmessungen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 056346
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen