STEINEL Professional LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS PRO LED P3 SL
warmweiß

Abmessungen (Ø x H): 400 x 142 mm; Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 19,5 W; Lichtstrom: 2210 lm; Farbtemperatur: 3000 K; Farbabweichung LED: SDCM3; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Mit Leuchtmittel: Ja, STEINEL LED-System; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; Sockel: Ohne; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Mit Bewegungsmelder: Nein; Dämmerungsschalter: Nein; Grundlichtfunktion: Nein; Softlichtstart: Ja; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP54; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: 10 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal; Herstellergarantie: 5 Jahre; Mit Fernbedienung: Nein; Montageort: Wand, Decke; Variante: warmweiß; VPE1, EAN: 4007841056131

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 056131
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen