STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro MICRO
COM1 - weiß

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Einbau im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP65, 1 Schließer, 1000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 60 min; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 43 x 75 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 053789
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen