STEINEL Professional LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS PRO Connect 5100 LED
Slave

Abmessungen (L x B x H): 58 x 1370 x 87 mm; Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 30 W; Eigenverbrauch: 0,4 W; Lichtstrom: 4206 lm; Farbtemperatur: 4000 K; Farbabweichung LED: SDCM3; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Mit Leuchtmittel: Ja, STEINEL LED-System; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Lebensdauer LED (Max. °C): 60000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L80B10; Sockel: Ohne; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Mit Bewegungsmelder: Nein; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Dauerlicht: schaltbar; Dämmerungsschalter: Nein; Grundlichtfunktion: Ja; Grundlichtfunktion Zeit: 10-30 Min., ganze Nacht; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Softlichtstart: Nein; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP66; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: Bluetooth; Mit Fernbedienung: Nein; Montageort: Wand, Decke; Variante: Slave; VPE1, EAN: 4007841052904

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 052904
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen