STEINEL Professional Bewegungsmelder

sensIQ S
schwarz EVO

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 300 °, mit 1360 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 4 m (42 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (1047 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 500VA, 120 V; Schutzart: IP54, 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Funktionen: Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 034979
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen