STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2360 DE ECO

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Einbau im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,2 – 4 m, optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 78 x 89 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 034733
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen