STEINEL Professional Optischer Sensor

HPD2
IP

Optischer Sensor im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich 110 °, mit 10 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,30 – 6,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: r = 10 m (96 m²), Reichweite Radial: r = 10 m (96 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (96 m²), Versorgungsspannung: 18.0 – 55 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20, Einstellungen via Web-Interface; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 52 x 86 x 156 mm; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 033965
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen