STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2360 ECO

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 664 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 3 m (7 m²), Reichweite Tangential: Ø 7 m (38 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, 2000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (Ø x H): 115 x 51 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 006556
Bestellbezeichnung 

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen