**STEINEL Professional Accessori**

**Modulo luce di emergenza Serie R**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 20 x 66 x 101 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Con telecomando: No; VPE1, EAN: 4007841064143; colore: bianco; Classe di protezione: senza; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale dell'involucro: Plastica; Allacciamento alla rete: 3,6 V; Dettaglio tensione di alimentazione: Pile (comprese), 3 x pile del tipo AA; Collegamento in rete: No; Flusso luminoso luce di emergenza: 107 lm; Categoria die prodotto: Accessori

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064143

**Denominazione ordine** Modulo luce di emergenza Serie R

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione