**STEINEL Professional Componenti del sistema**

**Accoppiatore a pulsante PC4-DALI-2**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 15 x 43 x 50 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: App, Smartphone, Bus, Tablet; Con telecomando: No; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841082123; Esecuzione: Set sistema di comando luce; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, ufficio open space, camere di hotel, Interni, aula, sala conferenze / sale riunioni, camere assistite, vano scala; colore: bianco; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Incasso; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI; Quantità di utenze Dali: 1; Funzioni: 4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio, Configurazione del pulsante, Richiamo di scenari luminosi programmati; Corrente nominale: 2,7 mA; Categoria die prodotto: Componenti del sistema

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 082123

**Denominazione ordine** Accoppiatore a pulsante PC4-DALI-2 bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione