**STEINEL Professional Ersatzteil**

**Ersatz-Profil GL 85**

**900**

Ersatzteil aus Aluminium Abmessungen (L x B x H): 30 x 134 x 737 mm; Umgebungstemperatur: -20 – 40 °C

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078867

**Bestellbezeichnung** Ersatz-Profil GL 85 900

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen