**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**P1280 KNX Spannungsversorgung**

Systemkomponenten mit KNX Schnittstelle, Versorgungsspannung: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Farbe: Grau; Abmessungen (L x B x H): 90 x 108 x 58 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 085667

**Bestellbezeichnung** P1280 KNX Spannungsversorgung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen