**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**UA6 KNX-S**

VPE1, EAN: 4007841089160; Uitvoering: overige; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -5 – 45 °C; Stroomtoevoer: 21 – 32 V; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 089160

**Bestelaanduiding** UA6 KNX-S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen