**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**UI2 KNX-S Universalschnittstelle**

Systemkomponenten mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Versorgungsspannung: 21 – 32 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 089221

**Bestellbezeichnung** UI2 KNX-S Universalschnittstelle

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen