STEINEL DIY Lampada da esterno senza sensore

L 15
bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 243 x 188 x 404 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841069186;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, terrazzi / balconi, perimetro della casa;colore: bianco;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Potenza: 60 W;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Interruttori crepuscolari: No;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Categoria die prodotto: Lampada da esterno senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 069186
Denominazione ordine L 15 bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
