STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 30
zonder bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 108 x 122 x 261 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841068882;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 15 W;Sokkel: E27;Koppeling: Nee;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 068882
Bestelaanduiding L 30 zonder bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
