STEINEL DIY LED-buitenlamp zonder sensor

GL 65
zonder bewegingsmelder

Met lampjes: Ja, led-lampjes;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841069469;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 8,5 W;Lichtstroom totaal product: 575 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 575 lm;Totale efficiëntie van het product: 68 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Koppeling: Nee;Index kleurweergave CRI: = 80;Product categorie: LED-buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 069469
Bestelaanduiding GL 65 zonder bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
