STEINEL DIY LED-buitenlamp zonder sensor

L 271 digi C
zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 65 x 116 x 235 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder, met Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841068714;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 6,6 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 60000;Lichtstroom totaal product: 566 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 566 lm;Totale efficiëntie van het product: 85 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Permanente verlichting: inschakelbaar;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: LED-buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 068714
Bestelaanduiding L 271 digi C zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
