STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 930
zonder bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 92 x 63 x 137 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841078713;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,3 W;Lichtstroom totaal product: 457 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 457 lm;Totale efficiëntie van het product: 49 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 078713
Bestelaanduiding L 930 zonder bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
