STEINEL DIY Lampada da esterno LED senza sensore

L 940
senza rilevatore di movimento, senza Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 115 x 70 x 160 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento, senza Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841087753;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 14,5 W;Flusso luminoso prodotto totale: 1240 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Zoccolo: GU10;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Indice di resa cromatica CRI: = 81;R9-Farbwiedergabeindex: -0,4;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 087753
Denominazione ordine L 940 senza rilevatore di movimento, senza Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
