STEINEL DIY 24V-Jardín Foco LED

Spot Garden C 24V Starter set


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 69 x 118 x 369 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841093907;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Lugar de instalación: Suelo;Índice de protección: IP 65;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: PC estructurado;Potencia: 7,8 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Flujo luminoso producto completo: 363 lm;Flujo luminoso medido (360°): 363 lm;Temperatura cromática: todos los colores + 1800-4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática R9: 60;Producto categoría: 24V-Jardín Foco LED;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Sí;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsleistung: 35 W;Ausgangsstrom: 1,45 mA;Ausgangsspannung: 24 V

Fabricante STEINEL
N° de art. 093907
Designación del pedido Spot Garden C 24V Starter set

Entrega, instalación y puesta a punto
