STEINEL DIY 24V-Jardín Globo de luz LED

Sphera C 24V Starter set
400 mm

Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: 400 mm;UE1, EAN: 4007841094836;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Suelo;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 65;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico estructurado;Potencia: 9,07 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 962 lm;Flujo luminoso medido (360°): 962 lm;Temperatura cromática: todos los colores + 1800-4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: 24V-Jardín Globo de luz LED;Ausführung des Betriebsgeräts: sin sensor, con Bluetooth;Anzahl der Ausgänge: 2;Geeignet für Konstantspannung: Sí;Geeignet für Konstantstrom: No;Ausgangsleistung: 35 W;Ausgangsstrom: 1,45 mA;Ausgangsspannung: 24 V;Longitud de cable: 0,65 m

Fabricante STEINEL
N° de art. 094836
Designación del pedido Sphera C 24V Starter set 400 mm

Entrega, instalación y puesta a punto
