STEINEL Professional Pieza de recambio

Mini sensor PRO de repuesto
Antracita

Con detector de movimiento: Sí;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841090074;Color: Antracita;Contenido del paquete: 1;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo;Altura de montaje óptima: 2 m;Funciones: 4 ajustes de programa orientados a la práctica en el módulo de sensor extraíble;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-30 min, toda la noche;Producto categoría: Pieza de recambio

Fabricante STEINEL
N° de art. 090074
Designación del pedido Mini sensor PRO de repuesto Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
