STEINEL Professional Componentes del sistema

Acoplador de pulsadores PC4-Bluetooth


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 15 x 43 x 50 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Aplicación, Tableta, Teléfono inteligente;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841067342;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Montaje, Otros, Pared;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Con acoplamiento de bus: No;Funciones: 4 entradas para pulsadores usuales, Semi/completamente automático, Función de grupos colindantes, Configuración de pulsador, Comunicación cifrada;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 067342
Designación del pedido Acoplador de pulsadores PC4-Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
