STEINEL Professional System components

HA6 KNX-S Heating Actuator


Manufacturer's Warranty: 5 years;PU1, EAN: 4007841095949;Application, place: Indoors;Colour: grey;Installation: Other;Ambient temperature: from -5 up to 45 °C;Mains power supply: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Power supply, detail: KNX bus;With bus coupling: Yes;Voltage range (min): 24 V;Voltage range (max): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Yes;Product category: System components;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast,, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb,, Logikfunktionen, Logikgatter, Umsetzer (Konvertierung), Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter,,, KNX Data Secure Produkt, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Manufacturer Steinel
Prod. No. 095949
Ordering designation HA6 KNX-S Heating Actuator

Deliver, install and set ready for operation
