STEINEL Professional Componenti del sistema

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S


Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841095949;Applicazione, luogo: Interni;colore: grigio;Montaggio: altro;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Allacciamento alla rete: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;Campo di tensione (min.): 24 V;Campo di tensione (max.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED, Schutz gegen festsitzende Ventile, Zwangsstellung, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast,, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb,, Logikfunktionen, Logikgatter, Umsetzer (Konvertierung), Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter,,, KNX Data Secure Produkt, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Produttore Steinel
Art. n. 095949
Denominazione ordine Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
