STEINEL Professional Componentes del sistema

Router IP IPR500 KNX-S


Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;UE1, EAN: 4007841095956;Aplicación, lugar: Interior;Color: Gris;Tipo de montaje: Otros;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Funciones: Interfaz de parametrización;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sí;Producto categoría: Componentes del sistema;Consumo de corriente bus - entrada: 20 mA

Fabricante STEINEL
N° de art. 095956
Designación del pedido Router IP IPR500 KNX-S

Entrega, instalación y puesta a punto
