STEINEL Professional Accesorios

Aparato de mando LiveLink


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 21 x 204 x 30 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación LiveLink;UE1, EAN: 4007841013653;Acabado: Kit sistema de control de iluminación;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Contenido del paquete: 1;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 2 W;Tensión de alimentación detalle: Máx. 64 dispositivos, Bus DALI;Rango de tensión (mín.): 220 V;Rango de tensión (máx.): 230 V;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: DALI-Bus;Corriente nominal: 0,05 mA;Producto categoría: Accesorios

Fabricante STEINEL
N° de art. 013653
Designación del pedido Aparato de mando LiveLink

Entrega, instalación y puesta a punto
