STEINEL Professional Componentes del sistema

USB100 KNX USB interfaz


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 90 x 36 x 58 mm;Garantía de fabricante: 5 años;UE1, EAN: 4007841085674;Color: Gris;Contenido del paquete: 1;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -5 a 45 °C;Conexión a la red: 21 – 32 V;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Rango de tensión (mín.): 21 V;Rango de tensión (máx.): 32 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Componentes del sistema

Fabricante STEINEL
N° de art. 085674
Designación del pedido USB100 KNX USB interfaz

Entrega, instalación y puesta a punto
