**STEINEL Professional Zubehör**

**LiveLink Steuergerät**

Zubehör, mit LiveLink Schnittstelle, Versorgungsspannung: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer Dali-Bus; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, Einstellungen via LiveLink-App; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 21 x 204 x 30 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 013653

**Bestellbezeichnung** LiveLink Steuergerät

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen